
# Placa de Tiempo Universal - Rev. 701



## Descripción

Placa universal de tiempos adaptable a tres circuitos de encendido, tanto por chispa, por incandescente, y por válvula electrónica. Se adjuntan los planos de conexionado correspondientes en las secciones siguientes.

## Índice

[Placa de Tiempo Universal - Rev. 701 1](#_Toc135340090)

[Descripción 1](#_Toc135340091)

[Índice 2](#_Toc135340092)

[Equipos compatibles 3](#_Toc135340093)

[Circuito Eléctrico – Versión por Chispa 4](#_Toc135340094)

[Diagrama 4](#_Toc135340095)

[Circuito Eléctrico – Versión por Chispa (con piloto) 5](#_Toc135340096)

[Diagrama 5](#_Toc135340097)

[Circuito Eléctrico – Versión por superficie caliente 6](#_Toc135340098)

[Diagrama 6](#_Toc135340099)

[Circuito Eléctrico – Versión por válvula de control electrónico 7](#_Toc135340100)

[Diagrama 7](#_Toc135340101)

[Información de aplicación 8](#_Toc135340102)

[Tiempos de marcha-parada 8](#_Toc135340103)

[Código de fallas 8](#_Toc135340104)

[Notas 8](#_Toc135340105)

## Equipos compatibles

* Calefactores GOODMAN
* Calefactores CARRIER
* Calefactores GOODMAN-CARRIER
* Calefactores GOODMAN-SURREY
* Calefactores (EX) COMFORTMAKER
* Calefactores BGH
* Calefactores LENNOX
* Calefactores ELECTRA

## Circuito Eléctrico – Versión por Chispa

Adapta chispero HONEYWELL 58610 y similares.

### A picture containing text, screenshot, diagram, electronic engineering Description automatically generatedDiagrama

## Circuito Eléctrico – Versión por Chispa (con piloto)

Adapta chispero HONEYWELL 58610 y similares.

### Diagrama

## Circuito Eléctrico – Versión por superficie caliente

Adapta sistema de encendido por superficie caliente y similares.

### Diagrama

## Circuito Eléctrico – Versión por válvula de control electrónico

Adapta válvula HONEYWELL SV9501.

### Diagrama

## Información de aplicación

### Tiempos de marcha-parada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso** | **Estado** | **Tiempo** |
| FAN en G | ON | 10seg. |
| OFF | 3seg. |
| EXT. DE GAS en W | ON | 10seg. |
| OFF | 20seg. |
| FAN en W | ON | 20seg. Luego de luz verde fija |
| OFF | 180seg. Luego de parada de señal W |
| SENSOR DE VACIO | OFF | 7seg. |

Tabla 1: Tiempos de marcha-parada

### Código de fallas

|  |  |
| --- | --- |
| Código | Estado |
| LED VERDE FIJO | Operación normal |
| LED VERDE TITILA CADA 0.5seg. | Espera señal de válvula |
| LED ROJO TITILA CADA 0.5seg. | Límite abierto |
| LED VERDE/ROJO ALTERNADO CADA 0.5seg. | Sensor de vacío en corto antes de iniciar secuencia |
| LED ROJO FIJO | Placa bloqueada por falla externa de límite abierto 3 veces |

Tabla 2: Código de fallas

### Notas

* **DEBE** conectarse el sensor de vacío en el circuito. Este puede reemplazarse por llave centrífuga NA, ubicada en motores de extracción de gases.
* **DEBE** conectarse el calefactor con jabalina a **tierra**.
* La placa queda **fuera de garantía** por mal conexionado.
* Los momentos de funcionamiento de la placa de tiempos están supeditados a las funciones de encendido generadas por la placa de chispa. Si la placa de encendido **no** funciona, la placa de tiempo **no** realiza su ciclo de programa como medida de seguridad.